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	OBRAZAC IZVJEŠTAJA I SADRŽAJA ISPITA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI ZA STICANJE DOZVOLE PROFESIONALNOG PILOTA HELIKOPTERA – SPL(H)  
Report and Content form for the skill test for the issue of a Helicopter Commercial Pilot Licence – SPL(H)


	IME I PREZIME KANDIDATA:

Applicant's name:
	

	TIP/BROJ DOZVOLE KANDIDATA: 

Licence type / number:
	

	NADLEŽNA DRŽAVA IZDAVANJA DOZVOLE: 

Issuing country:
	

	POTPIS KANDIDATA:

Applicant's signature:
	


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	IME I PREZIME ISPITIVAČA: 

Examiner's name:
	

	DOZVOLA TIP/BROJ:

Licence type / number:
	

	BROJ OVLAŠTENJA I ULOGA ISPITIVAČA:

Examiner's authorisation number and role:
	

	POTPIS ISPITIVAČA:

Examiner's signature:
	


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	NADZOR NAD PROVOĐENJEM PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA IZVRŠIO ZRAKOPLOVNI INSPEKTOR: 

Skill test conducted under supervison of aviation inspector:
	

	POTPIS ZRAKOPLOVNOG INSPEKTORA:

Aviation inspector's signature:
	


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Izvještaj o provjeri praktične obučenosti / Skill test report details

	Aerodromi: 

Aerodromes: 
	
	
	Vrijeme polijetanja: 

Take-off time:
	
	

	
	
	
	
	
	

	Datum provjere:
Date of the test:
	
	
	Vrijeme slijetanja: 

Landing time: 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tip helikoptera/simulatora:

Helicopter/simulator type:
	
	Ukupno vrijeme letenja: 

Total flight time:
	

	Registracija helikoptera/simulatora:

Helicopter/simulator registration:
	

	Datum i mjesto:

Date and place:
	
	Rezultat ispita / Test result

	
	
	POLOŽIO PASS
	DJELIMIČNO POLOŽIO* PARTIAL PASS*
	NIJE POLOŽIO* 
FAIL*
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	* Razlog zašto nije položio
* reason(s) why, if failed
	

	Ime ispitivača (velikim štampanim slovima):

Examiner's name (in capital block lettters):
	Potpis ispitivača:

Examiner's signature:
	Broj certifikata ispitivača:

Examiner's certificate number
	Tip i broj dozvole:

Licence type and number:

	..................................................
	.........................
	.....................................
	.............................


SADRŽAJ ISPITA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI ZA STICANJE DOZVOLE CPL(H)
Helikopter koji se koristi za ispit praktične osposoblјenosti mora ispunjavati zahtjeve za helikoptere koji se koriste u svrhu osposoblјavanja.
Područje i ruta koja će se odletjeti mora biti izabrana od FE i sve operacije na malim visinama i lebdenje mora biti na odobrenim aerodromima / operativnim površinama. Rute koje se koriste za odjelјak 3 mogu završiti na aerodromu polaska ili na drugom aerodromu i jedno odredište mora biti kontrolirani aerodrom. Ispit praktične osposoblјenosti može se provesti u 2 leta. Ukupno trajanje leta/ova mora biti najmanje 90 minuta.
Podnositelj zahtjeva mora dokazati sposobnosti:

(a) upravlјanja helikopterom unutar njegovih ograničenja;

(b) izvođenja svih manevara s mirnoćom i preciznošću;

(c) ispravnog donošenja odluka i vođenja zrakoplova;

(d) primjenjivanja zrakoplovnog znanja; i
(e) održavanja kontrole zrakoplova u svakom trenutku na takav način da uspješan ishod procedure ili manevra nikad nije ozbilјno doveden u pitanje.
DOZVOLJENA ODSTUPANJA TOKOM ISPITA
Moraju se primjenjivati slјedeća ograničenja, uz dopuštena odstupanja radi turbulentne atmosfere, kvaliteta upravlјanja i performansi helikoptera koji se koristi za provjeru:
	(1) visina
	(i) normalan let
	± 100 ft

	
	(ii) pri simuliranom otkazu motora
	± 150 ft 

	
	(iii) putanja leta po radio-sredstvu
	± 10°

	(2) smjer letenja
	(i)  normalan let
	± 10°

	
	(ii) pri simuliranom otkazu motora
	± 15° 

	(3) brzina
	(i) polijetanje i prilaz
	± 5 čvorova

	
	(ii) svi ostali režimi leta
	± 10 čvorova

	(4) zanošenje (Ground drift)
	T.O. lebdenje I.G.E.
	± 3 ft

	
	Slijetanje bez zanošenja bočno ili unazad
	

	
	
	


STANDARDI USPJEŠNOG POLAGANJA
1. Praktični ispit je podijelјen na različite sekcije koje predstavlјaju sve različite faze leta koje odgovaraju kategoriji zrakoplova na kojoj se leti.

2. Ako kandidat ne položi bilo koju tačku iz jedne sekcije, smatra se da nije položio cijelu tu sekciju. Ako kandidat ne položi jednu sekciju, on mora ponovo da polaže samo tu sekciju. Ako kandidat ne položi više od jedne sekcije, smatra se da nije položio cijeli ispit.

3. Ako ispit mora da bude ponovlјen u skladu sa tačkom 2, u slučaju neuspjeha iz bilo koje sekcije, uklјučujući i one koje su bile položene u prethodnom pokušaju, smatraće se da kandidat nije položio ispit u cjelini.

4. Neuspješno polaganje svih sekcija ispita iz dva pokušaja zahtijeva dalјu praktičnu obuku kandidata.

CONTENTS OF THE SKILL TEST FOR THE ISSUE OF A CPL(H)
The helicopter used for the skill test shall meet the requirements for training helicopters. 

The area and route to be flown shall be chosen by the FE and all low level and hover work shall be at an approved aerodrome/site. Routes used for section 3 may end at the aerodrome of departure or at another aerodrome and one destination shall be a controlled aerodrome. The skill test may be conducted in 2 flights. The total duration of the flight(s) shall be at least 90 minutes.
FLIGHT TEST TOLERANCES 

The applicant should demonstrate the ability to: 
1. operate the helicopter within its limitations 

2. complete all manoeuvres with smoothness and accuracy; 

3. exercise good judgment and airmanship;

4. apply aeronautical knowledge;

5. maintain control of the aircraft at all times in such a manner that the successful outcome of a procedure or manoeuvre is never seriously in doubt.

The following limits shall apply, corrected to make allowance for turbulent conditions and the handling qualities and performance of the helicopter used.
	(1) height:
	(i) normal flight
	± 100 ft

	
	(ii) with simulated engine failure
	± 150 ft 

	
	(iii) Tracking on radio aids
	± 10°

	(2) heading or tracking of radio aids:
	(i) normal flight
	± 10°

	
	(ii) with simulated engine failure
	± 15°

	(3) speed:
	(i) take-off and approach
	± 5 knots

	
	ii) all other flight regimes
	±10 knots

	(4) Ground drift 
	T.O. hover I.G.E.
	± 3 ft

	
	landing no sideways or backwards movement
	


PASS STANDARDS
1. The skill test is divided into different sections, representing all the different phases of flight appropriate to the category of aircraft flown.

2. Failure in any item of a section will cause the applicant to fail the entire section. If the applicant fails only 1 section, he/she shall repeat only that section. Failure in more than 1 section will cause the applicant to fail the entire test.

3. When the test needs to be repeated in accordance with (2), failure in any section, including those that have been passed on a previous attempt, will cause the applicant to fail the entire test.
4. Failure to achieve a pass in all sections of the test in 2 attempts will require further practical training.
	Sadržaj praktičnog ispita/provjere stručnosti za sticanje dozvole CPL(H)
Contents of the skill test/proficiency check for the issue of a CPL(H)
Dijelovi sekcije 4 mogu biti izvedeni na FNPT helikoptera ili na FFS helikoptera. Korištenje lista provjera helikoptera, vođenje zrakoplova, upravlјanje helikopterom korištenjem vanjskih vizuelnih referenci, procedure sprječavanja zaleđivanja i upravlјanja greškama primjenjuju se u svim sekcijama. 
Items in section 4 may be performed in a helicopter FNPT or a helicopter FFS. Use of helicopter checklists, airmanship, control of helicopter by external visual reference, anti-icing procedures, and principles of threat and error management apply in all sections.
	Inicijali ispitivača nakon ispita
Examiner's initials when test completed

	
	1st

attempt
	2nd

attempt

	ODJELJAK 1 –  PRIJELETNE/POSLIJELETNE PROVJERE I PROCEDURE 
SECTION 1 -   Pre-flight/post-flight checks and procedures 

	a) 
	Znanje o helikopterima (npr. tehnička knjiga, gorivo, masa i ravnoteža, performanse), planiranje leta, dokumentacija, NOTAM-i, Meteorologija 
Helicopter knowledge (e.g. technical log, fuel, mass and balance, performance), flight planning, documentation, NOTAMs, weather
	
	

	b) 
	Prijeletni pregled/postupci, položaj i svrha dijelova
Pre-flight inspection/action, location of parts and purpose
	
	

	c) 
	Pregled pilotske kabine, procedure pokretanja motora
Cockpit inspection, starting procedure
	
	

	d) 
	Provjera komunikacijske i navigacijske opreme, izbor i postavlјanje frekvencija
Communication and navigation equipment checks, selecting and setting frequencies
	
	

	e) 
	Prijeletne procedure, R/T postupci, održavanje radio-veze (komunikacije) i postupanje prema uputstvima ATC  

Pre-take-off procedure, R/T procedure, ATC liaison-compliance
	
	

	f) 
	Parkiranje, gašenje motora i poslijeletne procedure  

Parking, shutdown and post-flight procedure
	
	

	ODJELJAK 2 –  MANEVRI LEBDENJA, NAPREDNO UPRAVLJANJE, UKLJUČUJUĆI OGRANIČENO PODRUČJE
SECTION 2 -  Hover manoeuvres, advanced handling and confined areas

	a) 
	Polijetanje i slijetanje (uzdizanje i slijetanje)  

Take-off and landing (lift-off and touchdown)
	
	

	b) 
	Vožnja po tlu (taksiranje), taksiranje u lebdenju 

Taxi, hover taxi
	
	

	c) 
	Stacionarno lebdenje s čeonim/bočnim/leđnim vjetrom
Stationary hover with head/cross/tail wind
	
	

	d) 
	Zaokreti u stacionarnom lebdenju za 360° lijevi i desni (zaokreti u mjestu)
Stationary hover turns, 360° left and right (spot turns)
	
	

	e) 
	Manevri lebdenja prema naprijed, bočno i nazad
Forward, sideways and backwards hover manoeuvring
	
	

	f) 
	Simulirani otkaz motora u lebdenju
Simulated engine failure from the hover
	
	

	g) 
	Brzo zaustavlјanje u vjetar i niz vjetar
Quick stops into and downwind
	
	

	h) 
	Slijetanje i polijetanje s nepripremlјenih/kosih terena
Sloping ground/unprepared sites landings and take-offs
	
	

	i) 
	Polijetanje (različiti profili)

Take-offs (various profiles)
	
	

	j) 
	Polijetanje s bočnim vjetrom i niz vjetar (ako je primjenjivo)
Crosswind, downwind take-off (if practicable)
	
	

	k) 
	Polijetanje s maksimalnom masom polijetanja (stvarno ili simulirano)

Take-off at maximum take-off mass (actual or simulated)
	
	

	l) 
	Prilazi (različiti profili)

Approaches (various profiles)
	
	

	m) 
	Polijetanje i slijetanje s ograničenom snagom
Limited power take-off and landing
	
	

	n) 
	Autorotacije (FE će izabrati dvije od slјedećih predloženih stavki za izvođenje autorotacija - osnovna autorotacija, autorotacija brzinom najvećeg doleta, autorotacija na minimalnoj brzini, autorotacija sa zaokretom za 360°)

Autorotations (FE to select two items from — Basic, range, low speed, and 360° turns)
	
	

	o) 
	Slijetanje iz autorotacije
Autorotative landing
	
	

	p) 
	Izvođenje prinudnog slijetanja s povratom (dodavanjem) snage
Practice forced landing with power recovery
	
	

	q) 
	Provjera snage, tehnika nadzora, tehnika prilaza i odleta
Power checks, reconnaissance technique, approach and departure technique
	
	

	Potpis ispitivača:
Examiner's signature:
	


	Sadržaj praktičnog ispita/provjere stručnosti za sticanje dozvole CPL(H)
Contents of the skill test/proficiency check for the issue of a CPL(H)
Dijelovi sekcije 4 mogu biti izvedeni na FNPT helikoptera ili na FFS helikoptera. Korištenje lista provjera helikoptera, vođenje zrakoplova, upravlјanje helikopterom korištenjem vanjskih vizuelnih referenci, procedure sprječavanja zaleđivanja i upravlјanja greškama primjenjuju se u svim sekcijama.
Items in section 4 may be performed in a helicopter FNPT or a helicopter FFS. Use of helicopter checklists, airmanship, control of helicopter by external visual reference, anti-icing procedures, and principles of threat and error management apply in all sections.
	Inicijali ispitivača nakon ispita
Examiner's initials when test completed

	
	1st

attempt
	2nd

attempt

	ODJELJAK 3 –  POSTUPCI NA RUTI
SECTION 3 - En-route procedures 

	a) 
	Navigacija i orijentacija na različitim visinama, čitanje karata 

Navigation and orientation at various altitudes/heights, map reading
	
	

	b) 
	Održavanje visine, brzine i smjera leta, opažanje prostora letenja, podešavanje visinomjera 

Altitude/height, speed, heading control, observation of airspace, altimeter setting
	
	

	c) 
	Praćenje leta, navigacijski plan leta, kontrola potrošnje goriva, dolet s preostalom količinom goriva, ETA, procjena odstupanja od zadate linije puta i ispravlјanje, praćenje instrumenata 

Monitoring of flight progress, flight log, fuel usage, endurance, ETA, assessment of track error and re-establishment of correct track, instrument monitoring
	
	

	d) 
	Posmatranje meteoroloških uslova, procjena razvoja meteorološke situacije, planiranje promjene plana leta
Observation of weather conditions, diversion planning
	
	

	e) 
	Let po zadatoj liniji puta, određivanje položaja (NDB,VOR), identifikacija sredstava 
Tracking, positioning (NDB and/or VOR), identification of facilities
	
	

	f) 
	Održavanje radio-veze (komunikacije) i postupanje prema uputstvima ATC i pridržavanje pravila itd.

ATC liaison, compliance with ATC instructions, and observance of regulations, etc.
	
	

	ODJELJAK 4 – PROCEDURE U LETU I MANEVRI SAMO PO INSTRUMENTIMA 
SECTION 4 -  Flight procedures and manoeuvres by sole reference to instruments

	a) 
	Horizontalni let, kontrola pravca, visine, brzine
Level flight, control of heading, altitude/height and speed
	
	

	b) 
	Stand. horizontalni zaokreti s nagibom do 30° u zadate smjerove, lijevi i desni za 180° do 360°
Rate 1 level turns onto specified headings, 180°to 360°left and right
	
	

	c) 
	Penjući i spuštajući zaokreti, uklјučujući standardne zaokrete u zadate smjerove
Climbing and descending, including turns at rate 1 onto specified headings
	
	

	d) 
	Povratak iz nepravilnih položaja
Recovery from unusual attitudes 
	
	

	e) 
	Zaokreti s nagibom od 30°, sa skretanjem za 90° lijevo i desno
Turns with 30° bank, turning up to 90° left and right
	
	

	ODJELJAK 5 – NEREDOVNI I POSTUPCI U OPASNOSTI (SIMULIRANO GDJE JE MOGUĆE) 

SECTION 5 -  Abnormal and Emergency procedures (simulated where appropriate)

Primjedba (1) Kada se ispit provodi na višemotornom helikopteru vježba simuliranog otkaza motora, uklјučujući prilaz i slijetanje s jednim motorom, moraju biti uklјučeni u provjeru / Where the test is conducted on a multi-engine helicopter a simulated engine failure drill, including a single-engine approach and landing, shall be included in the test.
Primjedba (2) FE će odabrati četiri stavke od slјedećih / The FE shall select 4 items from the following:

	a) 
	Kvarovi motora, uklјučujući kvarove uređaja za automatsko doziranje goriva (governor), zaleđivanje raplinjača i motora, ulјnih sistema, ako je primjenjivo
Engine malfunctions, including governor failure, carburettor/engine icing, oil system, as appropriate
	
	

	b) 
	Kvarovi sistema goriva
Fuel system malfunction
	
	

	c) 
	Kvarovi električnog sistema
Electrical system malfunction
	
	

	d) 
	Kvarovi hidrauličnog sistema, uklјučujući prilaz i slijetanje bez hidraulike, ako je primjenjivo
Hydraulic system malfunction, including approach and landing without hydraulics, as applicable
	
	

	e) 
	Kvar glavnog rotora i/ili repnog rotora (samo na FFS ili kroz diskusiju)

Main rotor and/or anti-torque system malfunction (FFS or discussion only)
	
	

	f) 
	Vježbe za slučaj požara, uklјučujući kontrolu i otklanjanje dima, ako je primjenjivo
Fire drills, including smoke control and removal, as applicable
	
	

	g) 
	Druge nestandardne i procedure u opasnosti, kao što su opisane u odgovarajućem letačkom priručniku, uklјučujući za višemotorne helikoptere / Other abnormal and emergency procedures as outlined in appropriate flight manual, including for multi-engine helicopters:

· simulirani otkaz motora u polijetanju / simulated engine failure at take-off:

· prekinuto polijetanje na ili prije TDP ili sigurno prinudno slijetanje na ili prije DPATO, ubrzo nakon TDP ili DPATO / rejected take-off at or before TDP or safe forced landing at or before DPATO, shortly after TDP or DPATO.

Slijetanje sa simuliranim otkazom motora / Landing with simulated engine failure:
· slijetanje ili produžavanje nakon otkaza motora prije LDP ili DPBL / landing or go-around following engine failure before LDP or DPBL,

· nakon LDP ili sigurno prinudno slijetanje nakon DPBL / after LDP or safe forced landing after DPBL
	
	

	Potpis ispitivača:
Examiner's signature:
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